**采购需求：**

**离心机转头 1个**

碳纤维角转头，可同时满足14根50mL尖底管离心，最高转速≥14000转，最大离心力≥33000xg，K因子≥700，需适用于赛默飞SORVALL LYNX6000离心机等。按钮式转头更换可在3秒内实现，无需工具。转头规格可自动装入离心机参数。免费质保1年。（报价须包含货物运输、安装、调试、培训等费用，无其他额外收费）